|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\abramov\Desktop\Картинки для КП 2016 оригинальный размер\1601  в=650 д=2800 ш=950.jpg | **Скамья 1601**Размеры не менее: высота – 650 мм, длина - 2850 мм, ширина - 880 мм.Изделие представляет собой скамью без спинки, в форме четверти круга.Основание изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм. Сиденье должны быть изготовлены из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 30 мм.По краям скамья должна быть оборудована поручнем. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  |